Dinamik kütle oranı yeterli. Ok
Deprem yapı salınımı: x=  0.00154  y=  0.00230
Perde taban moment orani Cmx=0.48  Cmy=0.00
R= 5 , Deprem eksantirisitesi= % 5  alinmistir.
A1,B2  DÜZENSİZLİKLERİNİN KONTROLU
1.2< nbi=1.516 <2  , modal analizle çözülmüştür Ok
TBDY 4.9.1.3 B2  düzensizliği sağlanmaktadır. Ok
TBDY 4.9.1.3 kosulu sağlanmaktadır.   X max(di/hi)= 0.0143 < 0.0208 Ok   Y max(di/hi)= 0.0197 < 0.0208 Ok
TBDY 4.9.2.2 koşulu sağlanmaktadır.  max di=.025 < 0.120 Ok
